### 第一节 项目概述

**一、项目简介**

**深圳市税务局及其下属21个预算单位将通过公开招标方式采购空调器515台，总预算金额2,881,300元，中标供应商需配合深圳市税务局将中标结果放置税务采购网，由深圳市税务局及其下属21个预算单位在税务采购网下单采购，。**

1、财政部、国家发展和改革委员会印发的《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》、财政部、生态环境部印发的《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》中列示的产品，详见中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）首页。

2）投标人投标产品必须完全满足每个子包的各个品目的产品需求，产品单价应低于每个品目的最高限价，不能满足者视为不能响应招标实质性需求。

### 第二节 采购需求

一、货物清单★

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型 | 子包号 | 产品分类 | 品目 | 额定制冷量（CC）/W | 最低能效等级 | 最高限价（元／台） | 采购数量（台） |
| 1 | 壁挂式空调 | Gd | 定速单冷 | GD-1P | CC≥2600 | 2 | 2300 | 36 |
| 2 | GD-1.5P | CC≥3600 | 2 | 2700 | 34 |
| 3 | GD-2P | CC≥5000 | 2 | 5000 | 29 |
| 4 | Gb | 变频冷暖 | GB-1P | CC≥2600 | 2 | 3500 | 60 |
| 5 | GB-1.5P | CC≥3550 | 2 | 3900 | 140 |
| 6 | GB-2P | CC≥5000 | 2 | 6900 | 63 |
| 7 | 立式空调 | Ld | 定速单冷 | LD-3P | CC≥7200 | 2 | 6500 | 14 |
| 8 | 定速单冷 | LD-5P | CC≥12000 | 3 | 8500 | 11 |
| 9 | Ld1 | 定速冷暖 | LD1-5P | CC≥12000 | 3 | 9000 | 24 |
| 10 | Lb | 变频冷暖 | LB-3P | CC≥7200 | 2 | 8000 | 29 |
| 11 | 嵌入式式空调 | Qd | 定速单冷 | QD-5P | CC≥12000 | 3 | 9500 | 16 |
| 12 | Qd1 | 定速冷暖 | QD1-3P | CC≥7100 | 3 | 9000 | 22 |
| 13 | QD1-5P | CC≥12000 | 3 | 10500 | 37 |
|  | 合计 |  | 515 |

注：1、序号1至6空调含标配铜管3米，免费安装、调试。

2、序号7至10空调含标配铜管4米，免费安装、调试。

3、序号11至13空调免费安装、调试，不包含铜管。

4、序号8、9、11、13空调电源规格：3PH-380V-50Hz，其余空调电源规格：1PH-220V-50Hz。

**5、本项目采购数量根据采购人下属单位需求统计而成，实际成交品目数量可能因采购单位需要而略微调整。**

**二、技术规格偏离表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品目** | **招标规格** | **投标技术响应** | **偏离情况** | **说明** |
| 1 | 1P定速单冷壁挂式空调 | 能效比：1级 |  |  |  |
| 室内最大值噪音：≤40dB(A)；室外最大值噪音：≤50dB(A)； |  |  |  |
| 2 | 1.5P定速单冷壁挂式空调 | 能效比：1级 |  |  |  |
| 室内最大值噪音：≤42dB(A)；室外最大值噪音：≤51dB(A)； |  |  |  |
| 3 | 2P定速单冷壁挂式空调 | 能效比：1级 |  |  |  |
| 室内最大值噪音：≤45dB(A)；室外最大值噪音：≤53dB(A)； |  |  |  |
| 4 | 1P变频冷暖壁挂式空调 | 能效比：1级 |  |  |  |
| 室内最大值噪音：≤41dB(A)；室外最大值噪音：≤50dB(A)； |  |  |  |
| 5 | 1.5P变频冷暖壁挂式空调 | 能效比：1级 |  |  |  |
| 室内最大值噪音：≤42dB(A)；室外最大值噪音：≤50dB(A)； |  |  |  |
| 6 | 2P变频冷暖壁挂式空调 | 能效比：1级 |  |  |  |
| 室内最大值噪音：≤44dB(A)；室外最大值噪音：≤55dB(A)； |  |  |  |
| 7 | 3P定速单冷柜式空调 | 能效比：1级 |  |  |  |
| 室内最大值噪音：≤49dB(A)；室外最大值噪音：≤55dB(A)； |  |  |  |
| 8 | 5P定速单冷柜式空调 | 能效比：1级或2级 |  |  |  |
| 室内噪音：≤52dB(A)；室外噪音：≤58dB(A)； |  |  |  |
| 9 | 5P定速冷暖柜式空调 | 能效比：1级或2级 |  |  |  |
| 室内噪音：≤52dB(A)；室外噪音：≤58dB(A)； |  |  |  |
| 10 | 3P变频冷暖柜式空调 | 能效比：1级 |  |  |  |
| 室内最大值噪音：≤49dB(A)；室外最大值噪音：≤56dB(A)； |  |  |  |
| 11 | 5P定速单冷嵌入式空调 | 能效比：1级或2级 |  |  |  |
| 室内最大值噪音：≤53dB(A)；室外最大值噪音：≤62dB(A)； |  |  |  |
| 12 | 3P定速冷暖嵌入式空调 | 能效比：1级或2级 |  |  |  |
| 室内最大值噪音：≤45dB(A)；室外最大值噪音：≤56dB(A)； |  |  |  |
| 13 | 5P定速冷暖嵌入式空调 | 能效比：1级或2级 |  |  |  |
| 室内最大值噪音：≤53dB(A)；室外最大值噪音：≤62dB(A)； |  |  |  |

### 第三节 商务需求

一、主要商务需求**★**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **目录** | **招标商务需求** |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |
| 1 | 免费保修期 | 货物整机免费保修期至少6年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。 |
| 2 | 维修响应及故障解决时间 | 在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理或更换。 |
| 3 | 其他 | 投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。 |
| （二）其他商务要求 |
| 1 | 关于交货 | 1.1签订合同后20天（日历日）内完成送货安装。 |
| 1.2投标人必须承担设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。深圳市税务局市本级及下属区一级单位共计21个，各单位将自行与中标供应商签订采购合同并负责支付货款。中标供应商上门服务范围由各单位自行指定（包括深汕特别合作区）。 |
| 2 | 关于验收 | 2.1投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。 |
| 2.2当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告：a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。b、货物工作运转正常，符合招标文件技术要求。c、货物具备产品合格证。 |
| 3 | 送货及安装服务收费标准 | 3.1深圳市境内（含深汕特别合作区）采购人指定地点免费送货及安装，免费上门勘察设计安装方案，安装过程中免费打孔（混凝土墙、玻璃除外），混凝土墙开孔收费不超过70元／个、玻璃开孔收费不超过30元／个；拆装护栏（门）不超过100元／个，拆除旧机不超过100元／台，室外机支架（含地脚、膨胀螺丝）收费不超过40元/个，不锈钢架1.5P以下不超过190元/个，2-3P不超过290元/个，5P不超过330元/个；高空作业费100元/台。超过标配管线长度收费不超过75元／米（1.5P及以下）、90元／米（2至3P）和145元／米（5P）。安装过程及免费保修期内如需加注冷媒不再另行收费。 |
| 4 | 其他 | 4.1所有投标货物安装时若需使用特殊的接头、插座、电缆（10米以内）、特殊安装工具等配件由投标人提供。 |

**二、其他**

**本项目其他采购要求详见拟签订合同文本内容，如投标人无法满足，须在商务条款偏离表或技术响应与偏离表中说明，未说明者视同认可相关条款要求。**