货物总清单

| 序号 | 采购计划编号 | 货物名称  | 数量 | 单位 | 备注 | 财政预算限额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLAN-2020-0110067001-01038 | 高清审讯主机 | 5 | 台 | 拒绝进口 | 250000.0 |
| 2 | 全景网络摄像头 | 5 | 台 | 拒绝进口 |
| 3 | 特写摄像头 | 0 | 台 | 拒绝进口 |
| 4 | 拾音器 | 5 | 台 | 拒绝进口 |
| 5 | 专业功率放大器 | 5 | 台 | 拒绝进口 |
| 6 | 集成调试 | 1 | 台 | 拒绝进口 |

具体技术需求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称**  | **数量** | **单位** | **技术规格** |
| 1 | 高清审讯主机 | 5 | 台 | 支持1路智能分析，同时支持人数异常检测、起身检测、攀高检测、离岗/睡岗检测、剧烈运动、离床检测等异常行为分析和实时报警支持4路HD-SDI/CVBS自适应视频输入默认支持4路1080P网络视频接入禁用1路模拟增加1路网络最大支持8路1080P网络接入支持1路VGA输入和1路HDMI输入支持全路数H.265编解码支持视频信息上叠加温湿度传感器信息自带7寸触摸屏标配2个DVD光驱支持4个SATA接口支持容量最大为8TB的硬盘3U机箱2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 |
| 2 | 全景网络摄像头 | 5 | 台 | 400万星光级1/1.8” CMOS AI抓拍半球型网络摄像机人脸抓拍:人脸检测性能：最多可以同时支持30个人脸人脸检测角度：支持左右摆动 -60°~60°,上下摆动 -30°~30°支持上传背景大图以及人脸小图周界功能:支持区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域功能；支持基于具体的目标类型（人或车辆）触发的报警；过滤掉如树叶、灯光、动物、旗子等引起的误报警；道路监控:车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车型/车标/车身颜色/车牌颜色识别混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片。最低照度:彩色: 0.0005Lux @ (F1.2, AGC ON) ; 黑白: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR镜头:（变焦）2.8-12mm @ F1.2,水平视场角：107°~40°，垂直视场角：56°~22°，对角线视场角：130°~46°三轴调节角度:P:0-355°, T: 0-75°, R: 0-355°宽动态:120dB视频压缩标准: H.265/H.264 / MJPEG最大图像尺寸: 2688\*1520存储功能: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC卡(256GB)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持),配合海康黑卡支持SD卡加密及SD状态检测功能接口类型: 内插通讯接口: 1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口；RS-485;电源输出: DC12V 200mA音频接口:音频输入： 支持1路3.5mm JACK LINE IN; 音频输出：支持1路3.5mm JACK LINE OUT; MIC：支持1个内置MIC报警接口:1 输入，1 输出(报警输出最大支持AC/DC24V 1A）Reset按键: 支持工作温度和湿度: -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)电源供应: DC：12V±20% ，支持防反接保护；AC：24V±20% ；PoE：802.3af, class 3电源接口类型: 两芯电源接口功耗:DC：12V，0.82A，MAX:9.8W；AC：24V，0.77A，MAX：11W；PoE(802.3af,36-57V)，0.34A-0.22A，MAX：12W补光距离:红外：30米（人脸3米）红外波长:850nm防暴等级:IK10 |
| 3 | 特写摄像头 | 0 | 台 | 　 |
| 4 | 拾音器 | 5 | 台 | 灵敏度 -41±1dB动态范围 ≥104dB过载声压 ≥114dB信噪比 ≥85dB传输距离 1000米拾音范围 R=5米（1kHz@60dB SPL SN≥30dB）频率响应 150Hz～20KHz（1kHz@85dB SPL）失真度 ≤1%（1kHz@85dB SPL）采样率 44.1k（AD/DA处理器）信号处理 数字音频处理器音频算法 ANC降噪算法输出阻抗 600Ω（耳机驱动）输出幅度 -6±2dB(1kHz@85B SPL)输出导线 3芯软胶导线（红：电源+ 黑：电源- 黄：音频输出）工作电压 DC 9～15V电源功耗 ≤1.0W @DC12V保护电路 雷击保护、电源极性错接保护安装方式 底座卡扣安装外壳材质 锌合金+网片 （白色）外形尺寸 80mm×37mm（直径\*高）±5mm重量 185g（含底座）±5g |
| 5 | 专业功率放大器 | 5 | 台 | 1)大型羽状散热器、风速可变风冷散热系统2)功率输出采用多对优质大功率管并联设计输出功率强劲大容量滤波电容大功率高品质环牛电源变压器为输出提供充足能量3)内置自动压限器有效限制大动态信号削波确保音色悦耳保护扬声器系统4)具备开机电源软启动过热、过流、短路和DC漂移等完善可靠的保护电路5)额定功率 2×200W/8Ω 2×300W/4Ω 600W/8Ω桥接6)频率响应(8Ω半功率) 20Hz-20KHz ±1dB7)额定输入灵敏度 -4dB/0dB/+4dB ±0.5dB8)输入阻抗 平衡20KΩ非平衡10KΩ9)失真度 ≤0.5%10)信噪比（0dBA计权） ≥96dB11)串音衰减（1KHZ） ≥60dB12)国际标准2U高度设计适合安装在标准的19吋机柜内 |
| 6 | 集成调试 | 1 | 台 | 管线辅材、安装调试等 |