### 三、项目概况

（一）预算金额: 人民币叁拾玖万陆仟玖佰元（396,900.00），最高投标限价: 人民币叁拾玖万陆仟玖佰元（396,900.00）

（二）项目概况: 为深入贯彻落实全国司法行政信息化工作推进会议精神，按照《“数字法治 智慧司法”信息化体系建设指导意见》《“数字法治 智慧司法”信息化体系建设实施方案》的要求，根据司法部《社区矫正基础业务系统技术规范》的规定，为更好应急处置社区矫正突发事件，市、区、街道应形成三级一体化指挥体系。现拟以邀请招标形式，采购移动执法综合服务以完善社矫三级一体指挥体系，提升社矫执法执勤应急处置力度。

### 四、项目技术要求

一、服务项目清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务项目名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 4G/5G无线通信服务 | 105 | 套 | 4G/5G无线通信服务包含每月全国流量60G |
| 2 | 5G移动执法终端服务 | 105 | 套 | 操作系统：基于Android R系统及以上版本。网络连接：支持移动、电信、联通5G/4G全网络无线通讯、支持WLAN协议包括IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax、运行内存（RAM）≥6GB,机身内存（ROM）≥128GB。处理器不低于八核处理器，各核心频率总和不低于16.8GHz。屏幕尺寸≥10.4英寸；屏幕色彩≥1670万色；屏幕类型LCD；分辨率≥IPS 2000x1200像素。 |
| 3 | 矫务通软件服务 | 1 | 套 | 业务办理（调查评估、教育学习、公益活动、适应性帮扶、解除矫正）、业务审批（执行地变更审批、请销假审批、禁止进入特定区域场所审批、病检延期审批、经常性跨市区审批、帮扶审批、会客审批）、电子定位监管（位置查询、报警提醒、报警处置）、信息化核查 |
| 4 | MDM终端管控平台服务 | 1 | 套 | 设备管理、功能策略管理、合规策略管理 |

1. 4G/5G无线通信服务要求

要求提供105套4G/5G无线通信服务。提供105张SIM卡的一年服务，每月包含60G国内流量。

1. 5G移动执法终端服务要求：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 分项 | 技术要求 |
| 1 | 操作系统 | 基于Android R系统及以上版本 |
| 2 | 处理器 | 不低于八核处理器，各核心频率总和不低于16.8GHz |
| 3 | 存储 | 运行内存（RAM）≥6GB,机身内存（ROM）≥128GB |
| 4 | 网络制式 | 支持移动、电信、联通5G/4G全网络无线通讯 |
| 5 | 感应器 | 加速度传感器，环境光传感器，兼容支持陀螺仪 |
| 6 | 摄像头 | 后置摄像头≥1300万像素，F1.8，自动对焦 |
| 前置摄像头≥800万像素，广角，F2.2，固定焦距 |
| 7 | 传输功能 | 支持WLAN协议包括IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 支持蓝牙BT5.1协议 |
| 支持USB2.0及以上高速传输标准及充电功能和OTG功能 |
| 8 | 位置定位 | 支持GPS、北斗、Glonass、GALILEO及多GNSS系统混合定位 |
| 9 | 屏幕性能 | 屏幕尺寸≥10.4英寸；屏幕色彩≥1670万色；屏幕类型LCD；分辨率≥IPS 2000x1200像素； |
| 10 | 电池性能 | 电池容量为≥7250mAh（典型值），电池额定容量≥7150mAh。（电池内置不可拆卸），锂聚合物电池。 |

1. 矫务通软件APP要求：

|  |
| --- |
| 安装在移动执法终端上的矫务通APP，支持与智慧社区矫正平台进行远程信息交互，具备接收来自平台的推送信息和向平台发送音视频等消息的功能。矫务通APP可利用移动执法终端的超大广角镜头和高灵敏度麦克风，实现社矫业务办理过程的现场拍照和录音。**业务办理****调查评估**依托智慧社区矫正平台调查评估模块，通过身份核验结合移动执法终端位置，将位置和时间戳合成到照片中，留下调查评估的有效证据。**教育学习**依托智慧社区矫正平台远程教育模块，应支持查看所管辖范围内的社区矫正对象教育学习情况（包括远程自助教育、个别教育和集中教育等）、当月教育学习完成情况以及历史月份教育学习完成情况等。**公益活动**社区矫正工作人员可通过矫务通应用发布公益活动，同时选择社区矫正对象，提示社区矫正对象参加。也可查看辖区内社区矫正对象本月参加公益活动的时长、最后一次参加时间等信息。**适应性帮扶**依托智慧社区矫正平台远程帮扶模块，应支持查看、发布社会保障政策、技能培训和就业需求信息等，并支持受理社区矫正对象的适应性帮扶申请。**解除矫正**依托智慧社区矫正平台解除矫正模块进行工作提醒，当有到期要解除矫正信息时，自动提醒社区矫正工作人员到智慧社区矫正平台对矫正对象进行解矫操作。**业务审批**社区矫正工作人员通过APP获取智慧社区矫正平台推送的业务审批信息，并执行相应操作。业务审批包括居住地变更、禁止进入特定区域、签到和签退等需要审批的信息。**执行地变更审批**待审批：可查看待审批的执行地变更申请列表，选中要审批的执行地变更申请单可查看详细信息，并可进行审批操作。已审批：可查看已审批的执行地变更申请列表，选中某个执行地变更申请单可查看详细信息。**请销假审批**通过APP获取社区矫正对象请假申请列表，并对其进行查看、审批等操作。待审批：可查看待审批的请假单列表，选中要审批的请假单可查看请假详细信息和审批。已审批：可查看已审批的请假单列表，选中某个请假单可查看请假详细信息。**禁止进入特定区域（场所）审批**待审批：可查看待审批的进入特定区域（场所）申请列表，选中要审批的进入特定区域（场所）申请单可查看详细信息，进行审批操作。已审批：可查看已审批的进入特定区域申请列表，选中某个进入特定区域申请单可查看详细信息。**病检延期审批**待审批：可查看待审批的病检延期列表，选中要审批的病检延期申请单可查看详细信息，进行审批操作。已审批：可查看已审批的病检延期列表，选中某个病检延期申请单可查看详细信息。**经常性跨市区审批**待审批：可查看待审批的经常性跨市区申请列表，选中要审批的经常性跨市区申请单可查看详细信息，进行审批操作。已审批：可查看已审批的经常性跨市区申请列表，选中某个经常性跨市区申请单可查看详细信息。**帮扶审批**待审批：可查看待审批的帮扶申请列表，选中要审批的帮扶申请单可查看详细信息，进行审批操作。已审批：可查看已审批的帮扶申请列表，选中某个帮扶申请单可查看详细信息。**会客审批**待审批：可查看待审批的会客申请列表，选中要审批的会客申请单可查看详细信息，进行审批操作。已审批：可查看已审批的会客申请列表，选中某个会客申请单可查看详细信息。**电子定位监管****位置查询**依托社区矫正智慧社区矫正平台位置监控模块，可对所辖范围内的社区矫正对象进行位置查询。**报警提醒**可在线查看社区矫正智慧社区矫正平台推送的报警信息。**报警处置**可通过矫务通APP处置异常报警事件。**信息化核查**可通过信息化手段核查社区矫正对象的当前活动位置，便于对社区矫正对象的管理。社区矫正工作人员通过矫务通APP向在矫通APP推送“网上签到”通知，社区矫正对象收到通知后通过拍摄人脸照片发送至后台，后台自动判定矫正对象是否发生越界，并由工作人员判断社区矫正对象是否发生人机分离。 |

1. MDM终端管控平台服务要求：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 分项 | 技术要求 |
| 1 | 终端管理 | 支持远程对设备进行锁屏、解锁等操作；支持远程对设备进行丢失、找回、淘汰等状态设置；支持远程对设备进行恢复出厂设置操作。 |
| 2 | 策略下发 | 支持配置策略实现单个用户、多个用户、用户组等方式进行下发；支持基于时间/位置进行策略下发。 |
| 3 | 合规策略 | 支持自动检测终端如系统版本过低、SD卡变更、SIM卡变更、移动终端被ROOT破解、失联等不合规状态检测；支持违规告警、支持自动将告警信息发送至管理员邮箱；支持违规自动处理机制，如设备锁定、恢复出厂等措施。 |
| 4 | 端口限制 | 支持：允许/禁用USB存储、USB调试、录音、摄像头、WIFI、移动数据、蓝牙、GPS、通话、短信、NFC、系统截屏、系统录屏、热点共享、状态栏下拉、USBotg等功能。 |
| 5 | 应用推送 | 支持基于用户、多用户、用户组的应用批量下发强制静默安装、静默卸载； |
| 6 | 应用安装控制 | 支持应用安装白名单功能，不在白名单内应用终端无法安装 |
| 7 | 应用防卸载 | 支持应用防卸载功能，实现终端应用无法卸载 |
| 8 | 应用水印 | 支持应用水印功能，实现对终端移动应用进行水印名单批量下发 |
| 9 | 文档管理 | 支持文档推送功能；支持即时推送和指定之间推送方式；支持定时删除功能，包括指定阅后时间删除，阅后即焚模式。 |
| 10 | 用户管理 | 支持基于管理员、部门、用户等分组、分级的权限管理机制；支持基于姓名、IMEI、移动终端编号、职务、部门等建立用户信息；支持基于文件导入方式批量创建用户；支持添加、删除、修改和查看用户/用户组的信息。 |
| 11 | 日志审计 | 支持管理员对后台操作的日志审计，支持日志分类功能如基于登陆，策略下发，应用，内容，用户等；支持终端应用安装的日志审计，如应用下载日志统计，应用安装日志统计，应用卸载日志的统计。 |
| 12 | 报表管理 | 支持包括设备激活报表，应用安装报表，应用使用报表，设备违规报表等管理； |
| 13 | 授权配备 | 以用户数为授权数量的标准，每个用户可以拥有多个设备。 |

1. 交付要求
2. 本次项目租赁期限为一年。
3. 专业公司派有经验的技术人员到现场进行安装交付，并提供安装及维护中全部所需的工具。
4. 专业公司定时对系统检查，发现问题及时处理。
5. 专业公司接到故障通知后，立即给予电话询问故障情况，同时派技术人员到达现场，并尽快排除故障。
6. 专业公司必须在深圳设有办公地点，以提供迅速及时的现场维护服务。

### 五、项目商务要求

（一）服务期限：12个月。该项目为长期服务项目，合同期限可以延续，但最长不得超过三十六个月。

（二）付款方式：转账（具体以合同签订为准）

（三）质量考核验收标准及违约金

1.质量考核验收标准：以合同签订为准

2.违约金：以合同签订为准

### 六、投标报价

1.本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由企业根据招标文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，投标报价总价作为中标单位与采购人签定的合同金额，合同期限内不做调整。

2.投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；评标时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在投标文件中提出的综合单价或总价为依据。

4.除非政府集中采购机构通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按招标文件所列的清单中项目和数量填报综合单价或总价。投标人未填综合单价或总价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或总价内。

5.投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

6.投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。