**项目采购需求**

**一、设备清单：**

**设备名称：大型文印设备**

**数量：一套**

**二、设备技术要求**

|  |
| --- |
| （大型文印设备）招标参数（预算50万元） |
| 1 | 单机全彩色印刷速度≥130面/分钟（A4单、双面黑白、全彩色输出同速） |
| 2 | 打印方式：线型喷墨系统，全彩色印刷,或激光打印，全彩色印刷 |
| ▲3 | 首张打印时间≤5秒或更少；功率：工作时≤1200W；待机状态≤0.5W |
| 4 | 支持不同尺寸原稿的混合打印，复印；支持不同类型的文件一次性输出打印；能自动检测原稿尺寸；能自动选择相应的纸张进行印刷 |
| 5 | 可以自由设定纸盒进行添加封面以及分类、插页；插队复印功能，打码功能 |
| 6 | 打印分辨率≥600dpi×600 dpi |
| 7 | 打印面积最大≥310mm\*540mm |
| 8 | 纸盒≥四个纸盒，纸盒容量≥2500张；纸张重量：60g-210g/m² |
| 9 | 扫描速度≥100张/分钟；带自动送稿器的平台式扫描仪；彩色、单色、自动、青色、文件红扫描；  |
| ★10 | 自动装订要求：能与现招标多功能印刷机实现配套连接（即为整套设备），可实现打印、复印、A3/A4折页装订一次性输出，从扫描、复印及打印到折页、装订全部自动完成； |
| 11 | 纸盘种类：顶部出纸盘逐页、逐份、分作业;成批出纸盘交错逐页、逐份、分作业；小册子纸盘逐页、逐份、分作业。 |
| 12 | 纸张尺寸:最大：相当A3W（330mm×488mm）;装订时：295mm×430mm;小册子：330mm×457mm |
| ▲13 | 装订:最大装订页数100张(200个页码)；装订位置前后侧斜钉、平行钉、中央平行钉。 |
| 14 | 小册子制作:方式中缝装订及对折；最大张数15张（60个页码）,可扩展至最大张数25张（100个页码） |
| ▲15 | 印品标准：红黑字迹具有耐久性，符合国家档案局耐久字迹标准，通过检测“在DA/T16-1995《档案字迹材料耐久字迹测试法》的规定范围之内；依据DA/T16-1995，认为耐久字迹，满足长期存档要求。（需提供国家档案局字迹耐久性检测报告书复印证明） |
| 16 | 节能标准：提供第二十四期节能产品政府采购清单 |
| 17 | 环保标准：取得IS014001环保体系认证证书 |
| 18 | 质量标准：取得ISO9001质量体系认证证书 |
| ★19 | 配套管理系统：可实现设备管理、产品管理、统计管理、服务器管理、资源管理、用户管理六大模块；必须能够兼容管理原有高速文印设备，实现统一的色彩曲线管理，设备管理，用户管理等，在设备验收时需出具兼容对接承诺书 |
| ▲20 | 采用全新B/S架构，统一驱动，客户端无需安装任何软件即可使用；核心功能：完美解析方正PostScript格式文件，标准PDF文件解析； |
| 21 | 系统提供网页上传、WSD驱动打印、热文件夹打印三种作业提交方式，操作更方便；  |
| 22 | 按需进行色彩调整，各色按1%幅度分别调整；印刷字迹更平滑，印刷效果更精美；  |
| ▲23 | 根据文件输出份数自动打印文件编码，编码格式可自定义；  |
| 备注 | 本表格参数中带“▲、■”为重要参数，若不满足将导致严重扣分；参数中带“★”为废标参数，如不符合要求，将导致废标。 |

**二、商务需求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **目录** | **招标商务需求** |
| **（一）免费保修期内售后服务要求** |
| **1** | 免费保修期 | 货物免费保修期 1 年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。 |
| **2** | 维修响应及故障解决时间 | 在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理或更换。 |
| **……** | 其他 | 投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。 |
| **（二）免费保修期外售后服务要求** |
| **1** | **全包抄表收费方式** | 1设备从验收之日起，投标人必须提供按张收费的全包全保模式，服务内容包括耗材、装订针、零配件的更换、上门保养维修等，使用纸张除外，并在标书中注明按张收费的标准。2在设备使用期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理或更换。3投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。4投标人应在深圳市有售后服务网点，必须具有2人以上可靠的厂家专业维修工程师，服务商必须在深圳市内安排有负责该区域的工程师。 |
| **（三）其他商务要求** |
| **1** | 关于交货 | 1.1签订合同后 7 天（日历日）内。 |
| 1.2投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。 |
| **2** | 关于验收 | 1.1投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。 |
| 1.2当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告：a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。c、货物具备产品合格证。 |
| 1.3所有设备3天（日历日）之内到达，并在双方共同在场的情况下验收合格，5个工作日内完成项目所有系统的安装、调试、验收程序。 |
| 1.4中标人应负责对用户的使用、操作人员进行免费培训，提供培训计划（并提供安装使用维护说明书），培训所需一切资料和经费由中标人免费提供。 |
| **3** | 关于付款 | 设备验收合格运行一个月后，（中标人向采购人出具货物价格 100 %的正式税务发票）采购人向中标人支付货款的 100 %（按深圳市财政委员会相关规定）。 |